ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

на краны мостовые электрические однобалочные подвесные двухпролетные
грузоподъёмностью от 0,5 до 16,0 т
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	1. Грузоподъемность, т 
	

	2. Пролет крана LП, м
	
	Пролетная балка разрезная (при пролете более 12 м)

	3. Общая длина L, м  
	
	□ Да
	□ Нет

	4. Длина консолей l, м
	

	5. Высота подъема, м
	

	6. Размер h, мм
	

	7. Номер профиля двутавра подкранового пути по ГОСТу 19425
	

	8. Группа режима работы крана по ГОСТу 25546 (по ИСО 4301)
	□ 2К (А2)
	□ 3К (А3)
	□ 4К (А4)
	□ 5К (А5)

	9. Климатическое исполнение и категория размещения
	□ У1 (на улице)
	□ У2 (на улице, под навесом)
	□ У3 (в помещении)

	10. Температура эксплуатации, ºС
	□ -20 +40
	□ -40 +40

	11. Исполнение крана
	□ общепромышленное
	□ пожаробезопасное

	
	□ взрывобезопасное (IЕxd[ib]IIBT4)
	□ для атомной промышленности

	12. Регулирование скорости
	подъема
	□ Стандартное

(основная скорость, м/мин (м/с)
	□ Частотное (преобразователи частоты)

	
	
	
	основная скорость, м/мин (м/с)
	пониженная скорость, м/мин (м/с)

	
	
	
	
	

	
	передвижения тали
	□ Стандартное

(основная скорость, м/мин (м/с)
	□ Частотное (преобразователи частоты)

	
	
	
	основная скорость, м/мин (м/с)
	пониженная скорость, м/мин (м/с)

	
	
	
	
	

	
	передвижения крана
	□ Стандартное

(основная скорость, м/мин (м/с)
	□ Частотное (преобразователи частоты)

	
	
	
	основная скорость, м/мин (м/с)
	пониженная скорость, м/мин (м/с)

	
	
	
	
	

	13. Наличие тормозов на механизме передвижения
	крана
	□ Да
	□ Нет

	
	тали
	□ Да
	□ Нет

	14. Управление краном
	□ подвесной пульт управления 
	□радиоуправление
	□ подвесной пульт управления и радиоуправление

	15. Ограничитель грузоподъемности
	□ Да
	□ Нет

	16. Устройство плавного пуска и торможения на механизме передвижения
	крана
	□ Да
	□ Нет

	
	тали
	□ Да
	□Нет

	17. Комплектация токоподводом
	□ Да, гибкий кабель, длина  подкранового пути _______ м (до 50 м)
	□ Нет

	
	□ Да, закрытый шинопровод, длина подкранового пути _______ м
	□ Нет

	18. Напряжение силовых цепей, В
	

	19. Напряжение в цепи управления, В
	□ пониженное напряжение

(указать какое: 24В, 36В, 42В, 220В)
	□ 380 В
(кроме радиоуправления и управления частотными преобразователями)

	20. Дополнительные требования:

прибор защиты от столкновения кранов, дополнительный тормоз на механизме подъема, защитный экран для работы с расплавленным металлом; пускорегулирующая аппаратура «Шнейдер Электрик», сейсмоустойчивость и др.
	

	21. Количество заказываемых одинаковых кранов, шт
	

	22. Предприятие-заказчик (адрес, телефон, e-mail):
	ФИО, должность, подпись:
Дата:                                                  м.п.


Чертеж не определяет конструкцию крана!
